Satura rādītājs
TECE vannas keramika
TECE vannas keramika
TECEloft komplekts, tualetes keramika ar
cyclon noskalošanas sistēmu, ieskaitot
sēdekli un vāku Komplektā ietilpst šādas
daļas.
- TECEloft tualetes keramika ar cyclon
noskalošanas funkciju
- TECEloft tualetes sēdeklis/vāks ar
klasisku, augsta līmeņa dizainu
- Slēpts stiprinājums
- Montāžas instrukcija
Tualetes keramikas funkcijas
- Pie sienas piestiprināta noskalošanas
tualete
- Skalošanas ūdens prasība: piemērots 4
un 2 litru skalošanas ūdens apjomiem
- Bez apmales — nav slēptu vietu, kur
varētu uzkrāties netīrumi un nosēdumi
- “cyclon” noskalošanas tehnoloģija
(rūpīga un klusa skalošana, pateicoties
gredzenveida ūdens plūsmai keramikā)
- Kompakts dizains — izvirzījums 515 mm
- Zemapmetuma sienas stiprinājums un
zemapmetuma ūdens pieslēgums
- Materiāls: sanitārā keramika, balta
- Apstiprināta atbilstoši EN 997,
1. tipam, 6., 5. un 4. apakštipiem
- Izmēri (P x A x Dz): 355 x 313 x
515 mm
Tualetes sēdekļa funkcijas
- Vāks pilnībā aptver sēdekli.
- Ātra uzstādīšana, pateicoties
vienkāršam piestiprināmam dizainam
- Viegli kopjams, sēdeklis un vāks kā
noņemama vienota vienība
- Nerūsējošā tērauda eņģes ar lēnas
aizvēršanās mehānismu
- Izgatavots no pretvērpes izturīgas
termoreaktīvas plastmasas, krāsa: balta.
- Sertificēts atbilstoši DIN 19516
Order No.: 9700224