Turinys
TECE sanitarinė keramika
TECE sanitarinė keramika
TECEloft komplektas, unitazo keramika su
cikloniniu nuplovimu, dangtis Komplekte:
- TECEloft unitazo keramika su ciklono
nuplovimo technologija
- TECEloft unitazo dangtis, klasikinio
aukšto dizaino
- Paslėpti tvirtinimai
- Montavimo instrukcija
Unitazo keramikos aprašymas:
- Ant sienos kabinama keramika
- Reikalavimai nuleidžiamam vandeniui:
tinka 4 ir 2 litrų nuleidžiamo vandens
kiekiams
- Keramikos forma “rimless”, todėl nėra
paslėptų vietų, kuriose kauptųsi
nešvarumai
- Ciklono nuplovimo technologija
(visiškas ir tylus nuplovimas)
- Kompaktiška forma: išsikišimas nuo
sienos 515 mm
- Paslėpti keramikos tvirtinimo prie
sienos varžtai ir vandens jungtys
- Medžiaga: Vonios kambario keramika,
spalva - balta
- Patvirtinta pagal EN 997 1 tipą, 6, 5
ir 4 potipius
- Matmenys (plotis x aukštis x gylis):
355 x 313 x 515 mm.
Dangčio aprašymas:
- Viršutinė dangčio dalis uždengia
sėdimą dalį
- Greitas montavimas dėl išankstinio
fiksavimo technologijos
- Lengva valyti: galima nuimti visą
dangtį
- Nerūdijančio plieno lankstai su
minkšto “sof-close” uždarymo mechanizmu
- Pagaminta iš balto, atsparaus dilimui
Duroplast
- Sertifikuota DIN 19516
Order No.: 9700224