Sommaire
Céramiques sanitaires TECE
Céramiques sanitaires TECE
TECEloft - Kit WC avec chasse cyclonique
Le kit comprend :
- Cuvette WC TECEloft avec chasse
cyclonique
- Lunette et abattant TECEloft
- Fixations murales dissimulées
- Instructions de montage
Caractéristiques de la cuvette :
- Cuvette pour WC suspendu
- Convient également pour des faibles
volumes de chasse de 4 et 2 litres
- Sans bride : céramique optimisée en
matière d’hygiène et de nettoyage
- Technologie de chasse cyclonique
(rinçage complet et silencieux)
- Conception compacte : longueur 515 mm
- Fixations murales et raccordement à
l’eau dissimulés
- Matériau : Céramique blanche
- Conforme à la norme EN 997 classe 1,
sous-types 6, 5 et 4
- Dimensions (L x H x P) : 355 x 313 x
515 mm
Caractéristiques de la lunette :
- L’abattant recouvre la lunette
- Installation rapide grâce à un système
de clips simple
- Nettoyage facile : la lunette et
l’abattant sont entièrement démontables
- Charnières en inox avec technologie
frein de chute
- Fabriqué en plastique thermodurci
blanc résistant à la torsion
- Conforme à la norme DIN 19516
Order No.: 9700224