Sadržaj –
TECE kupaonska keramika
TECE kupaonska keramika
TECEloft set, sanitarna keramika s
cyclon flush tehnologijom, uključujući
WC dasku i poklopac Set se sastoji od:
- TECEloft WC školjke sa cyclon flush
tehnologijom
- TECEloft WC daske i poklopca
standardne debljine
- skriveno pričvršćivanje
- upute za montažu
Značajke sanitarne keramike:
- zidna WC školjka s dubokim ispiranjem
- potrošnja vode za ispiranje: prikladno
za količine ispiranja od 4 i 2 litre
- bez ispirnog ruba, stoga nema
skrivenih mjesta za nakupljanje naslaga
i prljavštine
- cyclon flush tehnologija (temeljito i
tiho ispiranje zahvaljujući prstenastom
protoku vode unutar keramike)
- kompaktni oblik – izbočenje 515 mm
- skriveno zidno pričvršćenje i skriveni
priključak vode
- materijal: sanitarna keramika, bijele
boje
- odobrenje sukladno EN 997, tip 1,
podtipovi 6, 5 i 4
- dimenzije (Š x V x D): 355 x 313 x 515
mm
Značajke zahodskog sjedala:
- poklopac prekriva sjedalo
- brza montaža zahvaljujući jednostavnom
postavljanju
- jednostavno čišćenje, može se ukloniti
kompletna jedinica sjedala i poklopca
- šarke od nehrđajućeg čelika s
automatskim spuštanjem
- od duroplasta bijele boje koji je
otporan na svijanje
- odobrenje u skladu s DIN 19516
Order No.: 9700224