Obsah
TECE sanitární keramika
TECE sanitární keramika
TECEloft sada, keramika toalety s
technologií cyklonového splachování,
včetně sedátka Sada obsahuje:
- TECEloft keramika toalety s cyklonovým
splachováním
- TECEloft sedátko toalety s víkem v
klasickém vysokém provedení
- Skryté připojení
- Montážní návod
Keramická toaleta:
- Závěsná toaleta s hlubokým
splachováním
- Spotřeba vody při splachování: vhodné
pro splachovací objemy 4 a 2 l
- Rimless – žádná skrytá místa pro
usazeniny a nečistoty
- Technologie splachování „cyclon“
(důkladné a tiché splachování)
- Kompaktní konstrukce – hloubka 515 mm
- Skryté připojení vody a umístění
montáže
- Materiál: Sanitární keramika, barva
bílá
- Schváleno dle normy EN 997, typ 1,
podtypy 6, 5 a 4
- Rozměry (Š x V x D): 355 x 313 x 515
mm
Vlastnosti sedátka toalety:
- Víko zcela zakrývá sedátko
- Rychlá montáž díky jednoduchému
systému zacvaknutí
- Snadné čištění: Sedátko s víkem lze
vyjmout
- Panty z nerezové oceli se
„soft-close”systémem sklápění
- Vyrobeno z termosetového plastu
odolného proti deformaci, barva: bílá
- Schváleno dle normy DIN 19516
Order No.: 9700224