Зміст
ТЕСЕ санітарна кераміка
ТЕСЕ санітарна кераміка
Комплект TECEloft: керамічний унітаз із
циклонним змивом, включно із сидінням і
кришкою Склад комплекту:
- Керамічний унітаз TECEloft із
технологією циклонного змиву
- Сидіння та кришка для унітаза TECEloft
у класичному вишуканому дизайні
- Приховане кріплення
- Інструкції зі збірки
Характеристики унітаза:
- Настінний унітаз прямого змиву
- Вимоги до об’єму води для змиву:
підходить для 4 і 2 л
- Безобідковий — жодних прихованих зон
для нальоту та забруднень
- Технологія циклонного змиву (ретельний
і тихий змив завдяки кільцевому потоку
води всередині кераміки)
- Компактний дизайн — виступ 515 мм
- Приховане настінне кріплення та
приховане підключення води
- Матеріал: санітарна кераміка, колір
білий
- Затверджено згідно з EN 997, тип 1,
підтипи 6, 5 і 4
- Розміри (Ш x В x Г): 355 x 313 x
515 мм
Характеристики сидіння унітаза:
- Кришка повністю накриває сидіння
- Швидкий монтаж завдяки простій
конструкції з кліпсою
- Простий догляд — повністю знімний блок
сидіння та кришки
- Петлі з нержавіючої сталі з механізмом
плавного опускання
- Виготовлено зі стійкого до скручування
пластику, колір: білий
- Схвалено відповідно до DIN 19516
Order No.: 9700224