Inhoudsopgave
TECE-Sanitair keramiek
TECE-Sanitair keramiek
TECEloft set, WC-keramiek met cyclon
flush, inclusief zitting/deksel Set
bestaat uit:
- TECEloft WC-keramiek met cyclon flush
- TECEloft WC-zitting/deksel in
klassiek-hoog design
- verborgen bevestiging
- montagehandleidingen
Kenmerken van de WC-keramiek:
- diepspoel-WC voor wandmontage
- spoelwaterbehoefte: geschikt voor
spoelwaterhoeveelheden van 4 en 2 liter
- randloos, dus geen verborgen plekken
voor afzettingen en vuil
- cyclon flush technologie (grondig en
stil spoelen dankzij ringvormige
watergeleiding binnen in de keramiek)
- compacte bouwvorm – diepte 515 mm
- verborgen wandbevestiging en verborgen
wateraansluiting
- Materiaal: sanitair keramiek, kleur
wit
- goedkeuring conform EN 997 type 1,
subtype 6, 5 en 4
- Afmetingen (b x h x d): 355 x 313 x
515 mm
Kenmerken van de WC-zitting:
- deksel omsluit zitting
- snelle montage dankzij eenvoudig
insteken
- gemakkelijk te reinigen: complete
zitting- en dekseleenheid kunnen worden
verwijderd
- scharnieren van rvs met automatische
neerlaatmechanisme
- van torsiebestendige Duroplast, kleur
wit
- goedkeuring conform DIN 19516
Order No.: 9700224