Inhoudsopgave
TECE bedieningsplaten
TECE bedieningsplaten
TECEflushpoint pneumatische spoeling op
afstand voor Uni-spoelkast, ruwbouwset
Pneumatische bediening op afstand voor
Uni-reservoirs voor decentrale bediening
van het reservoir in combinatie met een
manuele TECE-bedieningsplaat of een
inspectiepaneel. Voor gebruik in de
massief- en droogbouw, of bij interieur
montage.
Bestaande uit: pneumatische aandrijving
voor Uni-reservoir, inbouwdoos, 2 m
pneumatische slang, 2 m mantelbuis,
inbouwdiepte: 75 mm Benaming:
TECEflushpoint Order-No.: 9240976