Sommaire
Plaques de déclenchement TECE
Plaques de déclenchement TECE
Déclenchement pneumatique a distance
TECEflushpoint double touches, kit
d’installation fin avec façade carrée
Fonctionnement pneumatique a distance
des réservoirs TECE pour un
fonctionnement décentralisé du réservoir
en combinaison avec une plaque de
commande manuelle TECE ou une trappe de
visite. Pour une utilisation dans une
cloison maçonnée ou sèche, ou en gaine
technique. Compatible avec trappe
d’insertion TECE pour pastilles
nettoyantes.
Dimensions (L x H x P): 95 x 95 x 5 mm
Composé de : façade très fine de forme
carrée, grand et petit bouton et l’unité
de commande pneumatique Désignation:
TECEflushpoint Couleur: Chromé brillant
Order-No.: 9240979