Sommaire
Plaques de déclenchement TECE
Plaques de déclenchement TECE
Kit d’installation pour déclenchement
pneumatique a distance TECEflushpoint
pour réservoirs Uni Déclenchement a
distance pneumatique pour réservoirs Uni
pour un déclenchement décentralisé du
réservoir en combinaison avec une plaque
de déclenchement TECE manuelle ou une
trappe de visite. Pour une utilisation
dans un mur porteur ou une cloison sèche
ou en gaine technique.
Composé de : actionneur pneumatique
pour réservoirs Uni, boîtier
d’encastrement, tube capillaire pour
mécanisme pneumatique de 2 m, gaine de 2
m, profondeur d’installation : 75 mm
Désignation: TECEflushpoint Order-No.:
9240976