Sisukord
TECE loputusnupud
TECE loputusnupud
TECEflushpoint pneumaatiline
kahesüsteemne loputusnupp, kandilise
kattega Pneumaatiline loputusnupp TECE
paakidele detsentraliseeritud
aktiveerimiseks kombineerimiseks
manuaalsete TECE loputusnupu või
kontrollpaneeliga. Kasutamiseks kivi-
või kipsseinas või mööbli paigaldamisel.
Ühildub puhastustablettid sisestusavaga.
Mõõdud (laisu x kõrgus x sügavus): 95 x
95 x 5 mm
Komplekt: madal kandilise disainiga
katteplaat, väike ja suur vajutusnupp ja
pneumaatiline käivitus Kirjeldus:
TECEflushpoint Värv: Läikivkroom
Order-No.: 9240979