Sisukord
TECE loputusnupud
TECE loputusnupud
TECEflushpoint pneumaatiline
kaugjuhtimine Uni-paagile, süvispesaga
komplekt Uni-paakide pneumaatiline
kaugjuhtimine paagi detsentraliseeritud
aktiveerimiseks koos TECE manuaalse
loputusnupu või kontrollpaneeliga.
Kasutamiseks kivi- või kipsseinas või
mööbli paigaldamisel.
Sisaldab järgnevat: Pneumaatiline
nupusüsteem Uni-paagile, süvispesa, 2 m
pneumaatiline voolik, 2 m kanal,
paigaldussügavus: 75 mm Kirjeldus:
TECEflushpoint Order-No.: 9240976