Cuprins
Clapete de acționare TECE
Clapete de acționare TECE
Clapetă de acționare pneumatică de la
distanță TECEflushpoint, cu dublă
acționare, set de instalare finisaj,
design pătrat Sistem de acționare
pneumatică de la distanță pentru
rezervoarele TECE, cu acționarea
descentralizată a rezervorului împreună
cu o clapetă de acționare TECE manuală
sau cu o placă de acoperire. Se poate
folosi la construcții cu pereții masivi
sau structuri portante sau încastrată în
mobilier. Compatibil cu ușa de vizitare
pentru tablete de curățare.
Dimensiuni (l x Î x A): 95 x 95 x 5 mm
Constă din: placă de acoperire cu
construcție extra-plată, design pătrat
cu buton mare și mic și unitate de
acționare pneumatică Descriere:
TECEflushpoint Culoare: Crom lucios
Order-No.: 9240979