Cuprins
Clapete de acționare TECE
Clapete de acționare TECE
Acționare pneumatică de la distanță
TECEflushpoint pentru rezervor Uni, set
pentru montaj în structură Acționare
pneumatică de la distanță pentru
rezervoarele Uni, pentru acționare
descentralizată a rezervoarelor în
combinație cu o clapetă de acționare
TECE sau panou de inspecție. Pentru
utilizarea într-o structură de pereți
masivi sau construcții din structuri
portante sau pentru instalare în
mobilier.
Compus din: element de acționare pentru
rezervor Uni, doză montată încastrat,
furtun pneumatic de 2 m, conductă de 2
m, adâncime de instalare: 75 mm
Descriere: TECEflushpoint Order-No.:
9240976