Inhoudsopgave
TECE bedieningsplaten
TECE bedieningsplaten
TECEflushpoint pneumatische bedienings
knop voor duo spoeling, afbouwset
vierkante uitvoering Pneumatische
bediening op afstand voor TECE
spoelkasten i.c.m. handmatig bedienbare
TECE bediening knop of een revisie afdek
plaat. Voor gebruik in de massief- en
droogbouw of bij interieur montage. Te
combineren met inworpschacht voor
reinigingstabletten.
Afmetingen:(b x h x d): 95 x 95 x 5mm
Bestaande uit: zeer vlakke design
bedieningsplaat in vierkante uitvoering,
met grote en kleine knop voor keuze
spoelhoeveelheid Benaming:
TECEflushpoint Kleur: Glanzend chroom
Order-No.: 9240979