Turinys
TECE vandens nuleidimo plokštelės
TECE vandens nuleidimo plokštelės
TECEflushpoint pneumatinė vandens
nuleidimo plokštelė dviejų vandens
nuplovimo kiekių technologijai,
komplektas su kvadratiniu rėmeliu
Pneumatinis vandens nuleidimo
mechanizmas, skirtas TECE vandens
bakeliams, tinka mechaninėms TECE
vandens nuleidimo plokštelėms, jas
montuojant ne tiesiai prie bakelio.
Tinka montuoti ant tvirtos arba sausos
konstrukcijos sienų bei balduose. Galima
montuoti su rėmeliu WC higieninėms
tabletėms.
Matmenys (plotis x aukštis x storis): 95
x 95 x 5 mm
Komplekte: Labai plona, kvadratinė
vandens nuleidimo plokštelė, didelis ir
mažas mygtukai bei pneumatikos pajungimo
blokas. Aprašymas: TECEflushpoint
Spalva: Chromuota, blizganti Order-No.:
9240979