Satura rādītājs
TECE skalošanas plāksnes
TECE skalošanas plāksnes
TECEflushpoint pneimatiskā tālvadības
atslēgšana Uni tvertnei, korpusa
komplekts Pneimatiskā tālvadības
atslēgšana Uni tvertnēm decentralizētai
tvertnes iedarbināšanai kopā ar manuālo
TECE skalošanas plāksni vai revīzijas
paneli. Lietošanai masīvās un sausajās
sienās vai mēbeļu uzstādīšanai.
Sastāvdaļas: pneimatiskais
iedarbinātājs Uni tvertnei, zemapmetuma
kontaktligzda, 2 m pneimatiskā šļūtene,
2 m kabeļu instalācijas caurule,
instalācijas dziļums: 75 mm Apraksts:
TECEflushpoint Order-No.: 9240976