Turinys
TECE sanitarinė keramika
TECE sanitarinė keramika
TECE apdailos plokštė skirta TECE
unitazams su bidė funkcija Universali
plokštė, skirta šalto vandens pravedimui
TECE unitazams su šalto vandens bidė
funkcija, įrengtame vonios kambaryje.
- Idealiai tinka renovacijai
- Plokštė pagaminta iš poliuretano
medžiagos kieto putplasčio pagrindu
- Paviršius padengtas HPL medžiaga ypač
matiniu paviršiumi ir apsaugančiu nuo
pirštų antspaudų
- Kraštai apklijuoti
- Nugarinėje pusėje padarytos išpjovos
pravesti vandens žarnai ir sumontuoti
unitazo jungtims
- Drėgmei ir spaudimui atspari medžiaga,
išbandyta pagal įvairius DIN standartus
- Anga vandens nuleidimo plokštelei
išpjaunama pagal poreikį
- Matmenys: 1200 x 525 x 16,5 mm
Spalva: Balta matinė Order No.: 9700620