Sadržaj –
TECE kupaonska keramika
TECE kupaonska keramika
TECE ploča na naknadnu ugradnju za TECE
WC-e s funkcijom bidea Univerzalna ploča
za jednostavnu naknadnu ugradnju na TECE
WC s funkcijom bidea s hladnom vodom u
postojeću kupaonicu.
- idealno za radove renoviranja
- armaturni materijal od poliuretana na
bazi tvrde pjene
- površinska laminacija od HPL
materijala s ekstra mat površinom i
zaštitom od otisaka prstiju
- zalijepljeni rubovi
- stražnja strana s izrezima za zaštitno
crijevo i priključak za WC
- materijal otporan na vlagu i pritisak,
ispitan prema raznim DIN standardima
- moguće individualno izrezivanje
pristupa za aktivacijsku tipku
- približne dimenzije: 1200 x 525 x 16,5
mm
Boja: bijela mat Order No.: 9700620