Зміст
ТЕСЕ санітарна кераміка
ТЕСЕ санітарна кераміка
TECE модернізаційна пластина для
унітазів-біде TECE Універсальна панель
для легкої модернізації унітаза TECE з
холодною водою в наявній ванній кімнаті.
- Ідеально для ремонтних робіт
- Матеріал-носій із поліуретану на
жорсткій пінопластовій основі
- Поверхневе ламінування з HPL-матеріалу
з екстраматовою поверхнею та захистом
від відбитків пальців
- Проклеєні краї
- Спинка з вирізами для кріплення
армованого шланга та з’єднання з
унітазом
- Вологостійкий і стійкий до тиску
матеріал, протестований відповідно до
різних стандартів DIN
- Можливе індивідуальне вирізання
доступу для панелі змиву
- Приблизні розміри: 1200 x 525 x 16,5
мм
Колір: Білий матовий Order No.: 9700620