Spis treści
TECE ceramika sanitarna
TECE ceramika sanitarna
TECEloft – ceramika WC z cyclon flush, w
komplecie deska toaletowa z pokrywą
Elementy zestawu:
- TECEloft ceramika WC z funkcją cyclon
flush
- TECEloft deska toaletowa z pokrywą w
klasycznym, eleganckim designie
- mocowanie podtynkowe
- instrukcje montażu
Cechy ceramiki WC:
- lejowa miska WC do spłuczek
podtynkowych
- spełnia wymaganie dotyczące
spłukiwania: odpowiednia dla objętości
4 i 2 litra
- bezkołnierzowa ceramika WC – brak
miejsc gromadzenia się zanieczyszczeń i
osadów
- technologia cyclon flush (dokładne i
ciche spłukiwanie dzięki pierścieniowemu
przepływowi wody w ceramice)
- kompaktowa konstrukcja — długość 515
mm
- ukryte mocowanie ścienne i ukryte
przyłącze wody
- materiał: biała ceramika
- zgodnie z EN 997, typ 1, podtypy 6, 5
oraz 4
- wymiary (szer. x wys. x gł.): 355 x
313 x 515 mm
Cechy deski toaletowej:
- wyjątkowo smukły design, deska z
pokrywą
- szybki montaż dzięki intuicyjnemu
systemowi zatrzaskowemu
- łatwość czyszczenia: deskę z pokrywą
można całkowicie zdemontować
- zawiasy ze stali nierdzewnej z
automatycznym mechanizmem zamykania
”soft-close”
- wykonana z odpornego na skręcanie
tworzywa termoutwardzalnego, kolor biały
- zgodnie z DIN 19516
Order No.: 9700224